Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
Республики Беларусь 26 июля 1996 г. N 1524/12

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 августа 2001 г. N 8/6564

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 1996 г. N 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановлений Минсвязи от 30.11.2005 N 319,
от 14.02.2006 N 2, от 17.10.2006 N 30,
от 05.10.2007 N 37, от 08.02.2008 N 11)

В целях регламентации деятельности Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи, правил любительской радиосвязи ПРИКАЗЫВАЮ:
(преамбула в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
1. Утвердить прилагаемый Регламент Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи Республики Беларусь.
2. Начальнику Управления правового обеспечения и кадров (Плакса Л.В.) обеспечить регистрацию в установленном порядке Регламента Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи Республики Беларусь в Министерстве юстиции Республики Беларусь.
3. Начальнику Государственной инспекции по электросвязи Республики Беларусь (Никонов В.А.) в трехмесячный срок разработать и утвердить:
- Инструкцию о порядке выдачи позывных сигналов любительским радиостанциям;
- Положение о порядке приема экзаменов у радиолюбителей.
4. Начальнику Государственной инспекции по электросвязи Республики Беларусь (Никонов В.А.) в шестимесячный срок провести перерегистрацию приемопередающих любительских радиостанций в соответствии с утвержденным Регламентом Любительской и Любительской спутниковой служб радиосвязи Республики Беларусь.

Министр В.И.ГОНЧАРЕНКО

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Приказ
                                                 Министерства связи
                                                 и информатики
                                                 Республики Беларусь
                                                 05.07.1996 N 76

РЕГЛАМЕНТ
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановлений Минсвязи от 30.11.2005 N 319,
от 14.02.2006 N 2, от 17.10.2006 N 30,
от 05.10.2007 N 37, от 08.02.2008 N 11)

1. Общие положения

1.1 Любительская служба: радиослужба для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Любительская спутниковая служба: радиослужба, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Любительская радиостанция: радиоэлектронное средство любительских радиослужб.
(часть третья пп. 1.1 введена постановлением Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
1.2 Любительская и Любительская спутниковая службы радиосвязи Республики Беларусь (в дальнейшем Любительские службы) действуют, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, Регламентом радиосвязи Международного Союза электросвязи (в дальнейшем МСЭ) и настоящим Регламентом.
Часть исключена. - Постановление Минсвязи от 08.02.2008 N 11.
1.3 В сферу деятельности Любительских служб входит:
- проведение экспериментальных, спортивных и других видов связей между любительскими радиостанциями;
- создание и совершенствование технических средств радиосвязи;
- изучение особенностей распространения радиоволн в выделенных для любительской радиосвязи полосах радиочастот;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- добровольное без материального вознаграждения оказание помощи в радиосвязи гражданам, общественным и государственным организациям для обеспечения безопасности и правопорядка и при проведении спасательных и аварийных работ там, где отсутствуют или недостаточны общественные службы связи;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- повышение уровня общеобразовательных и технических знаний населения;
- привлечение молодежи к занятиям радиотехникой;
- укрепление взаимопонимания и дружбы народов.
1.4. Положения настоящего Регламента распространяются на все любительские радиостанции, расположенные на территории Республики Беларусь.

2. Государственное регулирование деятельности служб
любительской радиосвязи

2.1. Приобретение, передача в постоянное или временное пользование, реализация радиоэлектронных средств, ввоз (временный вывоз) на территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, использование радиочастотного спектра при строительстве (установке) радиоэлектронных средств и использование радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств любительской радиослужбы осуществляются гражданами при наличии соответствующих разрешений, выдаваемых Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (далее - БелГИЭ) в соответствии с законодательством.
(часть первая пп. 2.1 в ред. постановления Минсвязи от 08.02.2008 N 11)
Порядок рассмотрения заявлений граждан, по которым требуется выдача разрешений, и перечень документов, представляемых гражданами для получения разрешений, определены законодательством Республики Беларусь.
(часть вторая пп. 2.1 введена постановлением Минсвязи от 30.11.2005 N 319)
2.2. В зависимости от полосы используемых радиочастот, допустимой мощности и вида радиосвязи разрешения подразделяются на три класса: А, В и С.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Полосы радиочастот, допустимые мощности и виды радиосвязи в соответствии с классами разрешений приведены в Приложении 1.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
2.3. Разрешения могут выдаваться:
а) гражданам (индивидуальное разрешение);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
б) общественным организациям, имеющим цели и задачи, соответствующие определению Любительских служб (коллективное разрешение).
Разрешение при этом оформляется на имя одного уполномоченного члена этой организации, имеющего индивидуальное разрешение соответствующего класса.
в) детско-юношеским учреждениям, войсковым подразделениям вооруженных сил Республики Беларусь (коллективное разрешение).
Детско-юношеским учреждениям, войсковым подразделениям разрешение на коллективное использование радиопередающего средства может оформляться на имя лица, назначенного руководителем учреждения или командиром части, в качестве ответственного за эксплуатацию любительской радиопередающей станции.
2.4. Прием квалификационных экзаменов осуществляется специалистами БелГИЭ или, по согласованию с БелГИЭ, общественными радиолюбительскими организациями, создающими для этого экзаменационные комиссии.
Квалификационные требования, программу и порядок сдачи квалификационных экзаменов определяет БелГИЭ.
2.5. Для получения разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) заявитель представляет в БелГИЭ перечень документов, определенный законодательством.
(пп. 2.5 в ред. постановления Минсвязи от 14.02.2006 N 2)
2.6. БелГИЭ высылает заявителю разрешение (Radio Amateur Licence) соответствующего класса по адресу, указанному в заявлении, в срок, определенный действующим законодательством для рассмотрения заявлений граждан.
2.7. Лица, получившие разрешение радиолюбителю (Radio Amateur Licence), разрешение определенного класса, имеют право приобретать, разрабатывать (модернизировать), владеть любительской радиостанцией и эксплуатировать ее в соответствии с возможностями, предусмотренными в разрешении данного класса.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Владение разрешением радиолюбителю (Radio Amateur Licence) не дает права на приобретение, передачу в постоянное или временное пользование, ввоз (временный вывоз) на территорию Республики Беларусь радиоэлектронных средств любительских радиослужб.
(часть вторая пп. 2.7 в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
2.8. В случаях, предусмотренных законодательством, Любительские радиостанции (радиоэлектронные средства) должны быть зарегистрированы (перерегистрированы).
(пп. 2.8 в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
2.9. Исключен. - Постановление Минсвязи от 14.02.2006 N 2.
2.10. Для лиц, ранее имевших радиолюбительские разрешения и представивших подтверждающий это документ, определяется соответствующий класс, который указывается в пункте 9, а на обороте формы N 1 (приложение 2) вписываются реквизиты представленного документа.
(пп. 2.10 в ред. постановления Минсвязи от 14.02.2006 N 2)
2.11. При смене фамилии, месторасположения радиостанции либо утере разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) владелец этого разрешения в установленные законодательством сроки информирует об этом БелГИЭ.
(пп. 2.11 в ред. постановления Минсвязи от 14.02.2006 N 2)

3. Технические нормы

3.1. Радиопередающее устройство любительской радиостанции должно соответствовать техническим требованиям (нормам), приведенным в настоящем разделе.
Допустимые мощности и виды радиосвязи в соответствии с классами разрешений приведены в Приложении 1.
3.2. Классы излучения
3.2.1. CW (A1A) - телеграфия с амплитудной манипуляцией.
3.2.2. АМ (A3E) - двухполосная AM телефония (уровень несущей может лежать на 6 db ниже уровня пиковой мощности);
или H3E - однополосная АМ телефония с полной несущей;
или R3E - однополосная АМ телефония с ослабленной несущей (от -6db до -32 db относительно уровня пиковой мощности).
3.2.3. SSB (J3E) однополосная AM телефония с подавленной несущей не менее чем на 32 db относительно уровня пиковой мощности. На радиочастотах выше 10 МГц рекомендуется использование верхней боковой полосы радиочастот, а на радиочастотах ниже 10 МГц - нижней боковой полосы радиочастот.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
3.2.4. ЧМ (F3E) - частотная телефония.
3.2.5. FМ (G3E) - фазовая телефония.
3.2.6. F1B - частотная телеграфия.
3.3. Мощность.
3.3.1. Максимальная выходная мощность передатчика любительской радиостанции не должна превышать допустимую для соответствующего класса разрешения.
Мощность передатчика измеряется на эквиваленте антенны.
3.4. Стабильность радиочастоты
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Нестабильность радиочастоты сигнала излучаемой любительским передатчиком допускается не более 50 Гц за 15 мин или 200 Гц в час на радиочастотах 1.8 - 28 МГц, 300 Гц за 15 мин или 1.2 кГц в час на радиочастотах 144, 430 Мгц и 0,01% на радиочастотах выше 1 ГГц.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
3.5. Полоса радиочастот
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
3.5.1. Весь основной спектр излучения передатчика должен находиться в пределах разрешенного диапазона и полосы радиочастот, выделенной для используемого вида радиосвязи.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Рабочая полоса радиочастот излучения передатчика не должна превышать:
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- в режиме A1A (CW) и скорости передачи до 120 знаков/мин. - 100 Гц;
- в режиме J3E (SSB) - 3 кГц;
- в режиме A3E (АМ) - 6 кГц;
- в режиме F3E (FМ) - 24 кГц.
3.5.2. Внеполосные излучения - часть радиочастотного спектра, находящаяся за пределами необходимой рабочей полосы радиочастот и непосредственно примыкающая к ней.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Внеполосные излучения, измеренные на уровне - 60 db, не должны превышать:
- в режиме A1A (CW) и скорости передачи до 120 знаков/мин. - 200 Гц;
- в режиме J3E (SSB) - 16 кГц;
- в режиме A3E (АМ) - 14 кГц (на уровне - 50 db);
- в режиме F3E (FМ) - 33 кГц.
3.5.3. Побочные излучения - излучения на гармониках, паразитные излучения, нежелательные продукты взаимной модуляции, удаленные от рабочей полосы радиочастот:
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- на радиочастотах ниже 30 МГц средняя мощность любого побочного излучения, подводимая к фидеру антенны, должна быть на 40 db ниже мощности основного излучения, но не превышать абсолютную величину 50 мВт.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- на радиочастотах 30 - 1300 МГц и при выходной мощности передатчика менее 25 Вт побочные излучения должны быть не менее чем на 40 db ниже мощности основного радиоизлучения, но не более 25 мкВт, а при выходной мощности передатчика более 25 Вт - на 60 db ниже мощности основного излучения.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- при использовании цифровых видов связи (RTTY, AMTOR, ASCII, SSTV, Paсket Radio) параметры выходного сигнала должны быть не хуже:
- на частотах до 30 МГц - не хуже чем в режиме J3E (SSB);
- на частотах выше 30 МГц - не хуже чем в режиме F3E (FМ).
3.5.4. Комбинационные нелинейные искажения, измеренные по методу двух тонов - не хуже -36db.
3.6. Настройка передатчика должна производиться на эквивалент антенны.
3.7. Конструкция и оборудование радиостанции должны соответствовать Правилам техники безопасности и Правилам противопожарной безопасности в целях обеспечения безопасного обслуживания радиостанции и исключения возможности поражения электрическим током.
3.8. Любительская радиостанция оборудуется наружными приемо-передающими антеннами. Их установка на крышах зданий согласуется с организациями, в ведении которых находятся эти здания.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Ответственность за обеспечение безопасности работ по установке, ремонту, настройке и эксплуатации антенн любительской станции несет ее владелец. Он также отвечает за сохранность кровли в местах расположения мачт, опор и креплений принадлежащих ему антенных сооружений и за безопасность этих сооружений для окружающих.

4. Порядок присвоения позывных сигналов

4.1. Позывные сигналы радиостанциям Любительских служб присваиваются БелГИЭ в соответствии со Статьей 25 и Приложением 42 Регламента радиосвязи МСЭ (Таблица распределения серий международных позывных сигналов) и указываются в разрешении на эксплуатацию.
4.2. Структура позывного сигнала состоит из двух букв латинского алфавита EU, EV или EW (префикс), определяющих государственную принадлежность, цифры, определяющей область, и следующих за ней одной, двух или трех букв, латинского алфавита от А до Z, от АА до ZZ и от ААА до ZZZ (суффикс) определяющих собственный признак любительской радиостанции, кроме сочетаний:
а) которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого рода;
б) неблагозвучные сочетания.

5. Процедура радиосвязи

5.1. Международные радиосвязи любительских станций осуществляются открытым текстом и ограничиваются сообщениями технического характера, относящимися к опытам и замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается.
5.2. Проведение любительских радиосвязей возможно в трех режимах:
а) Режим фиксированной станции - при размещении радиостанции в местоположении, указанном в разрешении.
б) Режим передвижной станции - стационарная работа из неосновного местоположения.
в) Режим подвижной станции - при перемещении наземным, водным или воздушным путем.
Радиолюбитель должен иметь при себе разрешение или его копию.
5.3. К позывному сигналу передвижной станции добавляются знаки /Р;
к позывному подвижной сухопутной станции - /М;
к позывному водной станции - /ММ;
к позывному воздушной станции - /АМ.
5.4. Использование любительской подвижной станции на транспорте может осуществляться только по разрешению владельца или начальника транспортного средства.
5.5. Лица, не имеющие любительского разрешения, могут осуществлять радиообмен на любительской радиостанции только при условии, что управление радиостанцией осуществляет ее владелец или член коллективной радиостанции, несущий полную ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента.
5.6. За правильную эксплуатацию ретранслятора несут ответственность как владелец разрешения, так и пользователь ретранслятора.
5.7. Позывной радиостанции передается в начале и в конце радиосвязи и не реже, чем каждые десять минут в процессе связи.
5.8. При работе в полосах радиочастот, распределенных Любительским службам на вторичной основе, владельцы (операторы) радиолюбительских станций не должны создавать помех работе станциям других служб, работающих на первичной основе.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
5.9. Радиосвязь со станциями других служб допускается только в случаях передачи последними сигналов бедствия (SOS или MAYDAY) на полосах радиочастот любительских служб.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
При приеме сигналов бедствия, а также сообщений об авариях или стихийных бедствиях владелец (оператор) любительской станции обязан незамедлительно сообщить местным исполнительным или распорядительным органам, органам внутренних дел для организации поисково-спасательных мероприятий или организации аварийно-спасательных работ и уведомить БелГИЭ.
Также допускаются связи с государственными и общественными радиостанциями в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ или связанных с такими работами тренировках.

6. Помехи, нарушения процедуры радиосвязи и ответственность

6.1. Оператору любительской радиостанции воспрещается перехватывать корреспонденцию радиосвязи, кроме той, которую станции разрешено принимать, а в случае, если такая корреспонденция принята случайно, ее не следует воспроизводить, передавать третьему лицу или использовать для каких-либо целей и не следует даже сообщать о наличии такой корреспонденции.
6.2. Радиолюбительская станция не должна использоваться для:
- передачи условностей или кодированных сообщений, кроме служебных радиокодов связи, оговоренных Регламентом радиосвязи МСЭ;
- работы неприсвоенными позывными или без позывных;
- работы видами излучений, не оговоренными Регламентом для разрешения данного класса или вне присвоенных диапазонов;
- излучения сигналов, не соответствующих техническим нормам;
- связи со станциями других служб радиосвязи или ретрансляции их сигналов, иначе как при аварийно-спасательных работах и связанных с такими работами тренировках;
- передачи музыки;
- радиообмена, при создании радиопомех радиоэлектронным средствам других радиослужб, использующих данную полосу радиочастот на более высокой основе;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- радиовещания;
- передачи информации коммерческого и рекламного характера;
- передачи или приема сообщений по найму;
- создания преднамеренных радиопомех;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- передачи бранных, грубых и оскорбительных выражений.
Категорически запрещается пользоваться любительскими станциями для передачи международных сообщений, от имени третьих лиц для станций тех стран, с которыми не заключены соглашения, разрешающие такие передачи.
Получение радиолюбителем материального вознаграждения в каком-либо виде за деятельность, связанную с эксплуатацией любительской радиостанции, не допускается.
6.3. На каждой любительской радиостанции должны находиться и предъявляться по требованию инспектора БелГИЭ следующие документы:
- разрешение;
- аппаратный журнал;
- регистрационная ведомость на каждый трансивер (передатчик).
6.4. За перечисленные в подпункте 6.2 пункта 6 нарушения, за несвоевременную регистрацию (подпункт 2.8 пункта 2) и за превышение мощности БелГИЭ может налагать на владельца любительской радиостанции следующие взыскания:
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- письменное предупреждение;
- временное запрещение использования отдельных полос радиочастот и видов излучений;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- приостановление действия разрешения на срок от одного до шести месяцев;
- понижение класса или аннулирование разрешения.
При аннулировании разрешения повторная заявка рассматривается только по истечении одного года.

7. Специальные виды любительской радиосвязи

7.1. Использование ретрансляторов допускается по разрешению БелГИЭ по заявлению радиолюбительской организации на радиочастотах выше 28 МГц в соответствии с национальным частотно-территориальным планом размещения ретрансляторов Любительских служб. Выходная радиочастота ретранслятора в диапазоне 28 МГц располагается на 100 кГц выше входной, в диапазоне 144 МГц - на 600 кГц, в диапазоне 430 МГц - 1,6 МГц.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Симплексные радиосвязи не должны проводиться на входных радиочастотах ретрансляторов, обслуживающих данный регион. Сигналы управления ретрансляторами передаются на радиочастотах выше 430 МГц в специально отведенных участках полос радиочастот.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
В помещении, где установлен ретранслятор, на видном месте должны быть расположены: копия разрешения, адрес и телефонный номер лица, ответственного за его эксплуатацию, и средства пожаротушения.
7.2. При нарушениях функционирования общественных видов связи или их недостаточности при проведении аварийно-спасательных работ, БелГИЭ, руководствуясь Резолюцией 640 Всемирной административной конференции радиосвязи, может объявлять режим чрезвычайного положения в Любительской радиослужбе. Координацию деятельности радиолюбителей-добровольцев осуществляют радиолюбительские организации, устанавливающие контакт со штабами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими заинтересованными службами. БелГИЭ может выделять определенные радиочастоты исключительно для станций радиолюбительской спасательной службы.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
7.3. Космические станции Любительской спутниковой радиослужбы, работающие в полосах радиочастот, используемых совместно с другими службами, должны оснащаться соответствующими устройствами для управления излучениями на тот случай, если появятся сообщения о радиопомехах.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
7.4. Для изучения прохождения радиоволн используются радиолюбительские маяки - передатчики с излучением 100НА1А или 900НF1В. Разрешение на радиолюбительский маяк оформляется отдельно, по заявлению радиолюбительской организации.
7.5. Использование цифровых методов связи допускается в участках полос радиочастот, где разрешен режим F1B. К таким методам относятся: радиотелетайп, пакетная связь, фототелеграф, телевидение медленного сканирования, дистанционное управление.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Скорость манипуляции на радиочастотах ниже 28 МГц не должна превышать 300 Бод, от 28 до 144 МГц - 1200 Бод, от 144 до 430 МГц - 19,6 кБод, свыше 430 МГц - 56 кБод. Разнос радиочастот при частотной манипуляции на радиочастотах ниже 144 МГц не должен превышать 1 кГц, выше 144 МГц - величины, численно равной допустимой скорости манипуляции.
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
Допустимые коды: МТК-2, АSCII, АМТОR, протокол АХ.25 (Packet Radio) и другие по согласованию с БелГИЭ.

Приложение 1

ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ, ДОПУСТИМЫЕ МОЩНОСТИ И ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)

(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)

┌───────────────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────────┐
│   Класс разрешения    │Мощность,│      Полоса     │     Вид      │
│(Radio Amateur Licence)│   Вт    │радиочастот, кГц │  радиосвязи  │
│(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37) │              │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│          A            │   10    │    1810 - 1930  │       CW     │
│                       │         │    1840 - 1930  │       SSB    │
│                       ├─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│                       │  500    │    3500 - 3800  │       CW     │
│                       │         │    3600 - 3800  │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │    7000 - 7000  │       CW     │
│                       │         │    7040 - 7100  │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   10100 - 10150 │       CW     │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   14000 - 14350 │       CW     │
│                       │         │   14100 - 14350 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   18068 - 18168 │       CW     │
│                       │         │   18100 - 18168 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   21000 - 21450 │       CW     │
│                       │         │   21150 - 21450 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   24890 - 24990 │       CW     │
│                       │         │   24930 - 24990 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   28000 - 29700 │       CW     │
│                       │         │   28200 - 29700 │       SSB    │
│                       │         │   28800 - 29300 │       АМ, FМ │
│                       │         │   29500 - 29700 │       АМ, FМ │
│                       ├─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│                       │   50    │   УКВ диапазоны │  CW,SSB,АМ,FМ│
├───────────────────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│          В            │   10    │    1810 - 1930  │       CW     │
│                       │         │    1840 - 1930  │       SSB    │
│                       ├─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│                       │  100    │    3500 - 3800  │       CW     │
│                       │         │    3600 - 3800  │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │    7000 - 7100  │       CW     │
│                       │         │    7040 - 7100  │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   14000 - 14350 │       CW     │
│                       │         │   14100 - 14350 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   21000 - 21450 │       CW     │
│                       │         │   21150 - 21450 │       SSB    │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │   28000 - 29700 │       CW     │
│                       │         │   28200 - 29700 │       SSB    │
│                       │         │   28800 - 29300 │       АМ, FМ │
│                       │         │   29500 - 29700 │       АМ, FМ │
│                       ├─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│                       │   25    │ УКВ диапазоны   │ CW,SSB,АМ,FМ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┤
│          С            │   10    │   28000 - 29700 │       CW     │
│                       │         │   28200 - 29700 │       SSB    │
│                       │         │   28800 - 29300 │       АМ, FМ │
│                       │         │   29500 - 29700 │       АМ, FМ │
│                       │         ├─────────────────┼──────────────┤
│                       │         │ УКВ диапазоны   │ CW,SSB,АМ,FM │
└───────────────────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────┘

1. К УКВ диапазонам относятся радиочастоты выше 30 МГц, выделенные в "Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь" Любительской и Любительской спутниковой радиослужбам:
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
144.0 - 146.0 и 430.0 - 440.0 МГц;
1,24 - 1,3; 2,3 - 2,45; 5,65 - 5,85; 10 - 10,5; 24,0 - 24,25; 47 - 47,2; 75,5 - 81; 142 - 149 и 241 - 250 ГГц.
2. Обозначение излучений:
- CW - 100НА1А (телеграфия с амплитудной манипуляцией и полосой радиочастот излучаемых радиочастот до 100 Гц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- SSB - 3К00J3Е (телефония с однополосной модуляцией с подавленной несущей и полосой излучаемых радиочастот до 3 кГц). На радиочастотах выше 10 МГц рекомендуется использование верхней боковой полосы, а на радиочастотах ниже 10 МГц - нижней боковой полосы;
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- АМ - 6К00А3Е (телефония с амплитудной модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 6 кГц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- 3К00R3Е (телефония с однополосной амплитудной модуляцией с ослабленной или переменной несущей и полосой излучаемых радиочастот до 3 кГц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- FМ - 24К00F3Е (телефония с частотной или фазовой модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 24 кГц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
- цифровых методов связи - F1B:
а) радиотелетайп - 900НF1В (автоматическая телеграфия с частотной манипуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 900 Гц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
б) пакетная связь - 200НF1D, 200HF2D, 200HJ2D (передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 200 Гц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
пакетная связь - 1K00F1D, 1K00F2D, 1K00J2D (передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 1 кГц);
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
в) фототелеграф и телевидение медленного сканирования - 2К50С3FM (передача изображения с частотной модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 2,5 кГц).
(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)
3. Частоты диапазонов, где разрешен режим F1В:
1838 - 1842 кГц, 3580 - 3620 кГц, 7035 - 7045 кГц, 10140 - 10150 кГц, 14070 - 14110 кГц, 18100 - 18110 кГц, 21080 - 21120 кГц, 24920 - 24930 кГц, 28050 - 28150 кГц и УКВ диапазоны.
Частоты диапазонов, где разрешен режим 2К50С3FМ:
7035 - 7045 кГц, 14225 - 14235 кГц, 21335 - 21345 кГц, 28675 - 28685 кГц и УКВ диапазоны.
4. На время проведения международного радиолюбительского соревнования БелГИЭ может предоставить право работы на всех КВ диапазонах с мощностью излучения до 1 кВт, в диапазоне 144 МГц и 430 МГц - с мощностью излучения до 100 Вт, в диапазонах выше 430 МГц - с мощностью излучения до 50 Вт индивидуальным радиостанциям класса А, коллективным радиостанциям классов А и В, по письменному заявлению владельца разрешения.

Приложение 2

(в ред. постановления Минсвязи от 05.10.2007 N 37)

Форма N 1

1                                                                 
(Заполняется  Государственной  инспекцией  Республики Беларусь  по
электросвязи   Министерства  связи  и  информатизации   Республики
Беларусь)                                                         	
2                                                                 
(Номер разрешения,  класс и позывной, если таковые имеются. При   
утере разрешения писать "утеряно")                                	
3                                                                 
(Цель заявления:  продление,  первоначальное разрешение,  смена   
позывного, фамилии, адреса)                                       	
4                              
(Ф.И.О.)                       	5                                
(Дата рождения)                   	
6                                                                 
(Почтовый адрес)                                                  	
7                                                                 
(Адрес основного местоположения радиостанции)                     	
8                                                                 
(Название, номер и дата  документа,  удостоверяющего  личность.   
Подпись заявителя)                                                	
9                                                                 
(На какой класс сдан экзамен и дата сдачи)                        	
10                                                                
1)                                                        
2)                                                        
3)                                                        
(Фамилии, позывные,  класс разрешения,  подписи  экзаменаторов,   
печать)                                                           	

При сдаче экзамена правильность заполнения пунктов 4, 5 и 8 проверяется членами экзаменационной комиссии по документу, удостоверяющему личность заявителя.
Пункты 9 и 10 заполняются членами экзаменационной комиссии.

Приложение 3

Исключено. - Постановление Минсвязи от 05.10.2007 N 37.